**设备种类简称和编码标识**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **分类** | **编号** | **设备种类** | **中文简称** | **英文简称** | **勤上标识（2位）** | **东莞规范建议（4位）标识** | **深圳规范建议（4位）标识** | **备注（汉语拼音首字母或相关行业简称）** |
| 1 | 智慧型 | 001 | 视频监控 | 摄像机 | IP Camera | **JK** |  |  | IPCM/CCTV |
| 2 | 002 | 广播设备 | 广播 | Broadcast | **GB** |  |  | GBSB/PBBC |
| 3 | 003 | 网关设备 | 网关 | Smart Gateway | **WG** |  |  | WGSB/GTWY |
| 4 | 004 | 灯控器 | 灯控 | Lamp Controller | **DK** | LEDD | LEDD |  |
| 5 | 005 | 气象传感器 | 气象 | Weather Sensor | **QX** |  |  | QXJC/WTSS |
| 6 | 006 | LED广告屏 | 灯杆屏 | Ad Screen | **PM** | LEDP | LEDP |  |
| 7 | 007 | AC接入控制器 | AC | AC | **AC** |  |  | JRKZ |
| 8 | 008 | AP接入点 | AP | AP | **AP** | WLAN | WLAN |  |
| 9 | 009 | 水位监测设备 | 水位 | Water Monitor | **SW** |  |  | SWJC/WLMT |
| 10 | 010 | 井盖监测设备 | 井盖 | Cover Monitor | **JG** |  |  | JGSB/JGJC/WCMT |
| 11 | 011 | 车位监测设备 | 车位 | Parking Monitor | **CW** |  |  | CWJC/PSMT |
| 12 | 012 | 消防监测设备 | 消防栓 | Hydrant Monitor | **XF** |  |  | XFJC/FHMT |
| 13 | 013 | 垃圾监测设备 | 垃圾桶 | Garbage Monitor | **LJ** |  |  | LJJC/GBMT |
| 14 | 014 | 智能充电桩 | 充电桩 | Charging Pile | **CD** |  |  | CGPL |
| 15 | 015 | 紧急求助设备 | 一键报警 | Emergency | **BJ** |  |  | HPME/EMCL |
| 16 | 099 | 智慧灯杆 | 智慧灯杆 | Smart Post | **DG** |  |  | LMPP |
| 17 | 市政 | 101 | 市政井盖 | 市政井盖 | Well Lid | **PJ** |  |  | SZPJ |
| 18 | 102 | 市政消防栓 | 市政消防栓 | Fire Hydrant | **PX** |  |  | SZPX |
| 19 | 105 | 市政垃圾桶 | 市政垃圾桶 | Garbage Can | **PL** |  |  | SZPL |
| 20 | 104 | 市政灯杆 | 市政灯杆 | Lamp Post | **PG** |  |  | SZDG |

**举例：**

DK 20 04 26 0001（共12位），表示：2020年04月26日安装的0001#灯控器